GetWeightSrv - сервер TCP для получения веса с блоков весов и передачи его по сети компоненте GetWeight.

папку GetWeightSrv скопируйте на диск C:\
создайте ярлык для GetWeightSrv.exe и разместите его в автозагрузку.

запустите программу GetWeightSrv.exe и произведите необходимые настройки:

1. укажите номер TCP порта для передачи данных в компоненту GetWeightSrv
   (этот порт затем необходимо указать в параметрах компоненты).

2. добавьте COM порт к которому подключается ваш весовой блок 
   и укажите необходимые настройки для весового блока.

после нажатия на кнопку "Сохранить" сервер попытается инициализировать введённые вами данные.
в случае удачной инициализации данных программа свернётся в системный лоток, в обратном случае
появиться сообщение о соответствующей ошибки. 

Чтобы открыть главное окно программы необходимо дважды нажать левой кнопкой мыши 
на иконке в системном лотке. В этом окне можно наблюдать текущие показание веса,
количество подключённых TCP клиентов (компонент), а также вызывать окно настроек.

вес в окне программы отображается в тоннах формата "0,00"
цифры могут быть окрашены в несколько цветов:

1. красный - нет связи с блоком весов, постоянно отображается 0,00
   (блок по каким либо причинам не присылает текущие показания серверу)
2. серый - дождитесь фиксации веса
   (автомобиль либо заезжает, либо съезжает с весовой платформы. эта 
    опция выставляется в настройках при добавлении весового блока)
3. чёрный - нормальные показания веса

если в настройках добавлены несколько весовых блоков каждый подключенный 
к своему COM порту, то показания веса от них будет суммироваться 
в главном окне программы и посылаться компоненте GetWeight.

без ключа защиты сервер работает в демонстрационном режиме, 
т.е. посылает 1С компоненте один и тот же вес 14,75 тонн. 
Как получить временный полнофункциональный ключ читайте файл GetInfo.txt
в папке GetInfo.

ВАЖНО: дата на компьютере где установлен сервер GetWeightSrv 
       и дата на компьютере где запускается 1С-компонента GetWeight
       ДОЛЖНЫ СОВПАДАТЬ!!! 
       иначе приведёт к некорректной передаче показаний веса.
       1С-компонента будет отображать в окне программы значение:  --,--